Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздуха на ОАО «Южуралкондитер»
в период неблагоприятных метеорологических условий:

         1. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 11.01.2025  по 08-00 13.01.2025  12-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
13.01.25

         2. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 17.01.2025  16-00   по 18.01.2025  22-002. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
17.01.25


         3. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
c 25.01.2025  16-00 по   27.01.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
25.01.25
        4. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 29.01.2025  19-00   по 31.01.2025  17-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
29.01.25


         5. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 04.02.2025  07-00 по 11.02.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
04.02.25

6. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 14.02.2025  19-00  по 15.02.2025  23-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
14.02.25
7. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 18.02.2025  12-00 по 24.02.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
18.02.25
8. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 27.02.2025  19-00 по 03.03.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
27.02.25
9. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 03.03.2025  14-00 по   04.03.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
03.03.2025  
10. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 06.03.2025  14-00 по  09.03.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
06.03.2025  
11. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
С 24.03.2025  19-00 по   31.03.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
24.03.2025  
12. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 07.04.2025  17-00 по  09.04.2025  09-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
07.04.2025  
13. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
С 29.05.2025  19-00 по   02.06.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
29.05.2025
14. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 06.06.2025  19-00 по 15.06.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
06.06.2025
15. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 24.06.2025  19-00 по 26.06.2025  11-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
24.06.2025
16. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 20.07.2025  02-00 по  22.07.2025  19-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
22.07.2025
17. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 02.08.2025  19-00 по 07.08.2025  10-00
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
07.08.25
18. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
С 08.08.2025  19-00 по 11.08.2025  11-00 
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
11.08.25
19. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 23.08.2025 по 12:00 25.08.2025
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
23.08.25
20. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 18:00 04.09.2025 по  14:00 05.09.2025 
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
04.09.25
21. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 12.09.2025 по   11:00 21.09.2025
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
12.09.25
22. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 10.2025 г. до 19:00 10.10.2025
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
04.10.2025
23. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 12:00 09.10.2025 г. до 19:00 10.10.2025  
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
09.10.2025
24. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 10.10.2025 г. до 15:00 11.10.2025  
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
10.10.2025
25. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 20.10.2025 г. до 19:00 27.10.20252. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
20.10.2025
26. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00   27.11.2025 г. до 19:00 28.11.2025
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
27.11.2025
27. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00   01.12.2025  до 19:00 02.12.2025
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
01.12.2025
28. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00  29.12.2025  до 23:00 30.12.2025
2. Выполнены мероприятия:
Котельная
  Источники № 0001, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.
Источник № 0002 – не работал.
Источник № 0090 – не работал (на консервации).
Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не работали, продувка оборудования не проводилась.
Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.
ЦПЛ, участок подготовки тары:
Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.
Источники № 0004 и № 6070 – не работали (на консервации). 
Прачечная:
Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Ремонтно-механический цех
Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0011 –  не работал (на консервации).
Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологически регламент.
Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.
Автотранспортный цех
Источник № 0014 – не работал (на консервации).
Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.
Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.
Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхроность работы ДВС.
Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.
Конфетно-карамельный цех
Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065, № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008, № 0029, № 0039, № 6004, № 6005 –  не работали (на консервации).
Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства. 
Источники № 0033, № 0035 и № 0041 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Бисквитный цех
Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016,  № 6021,  № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник № 0046 – не работал (на консервации).
Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.
Источник  № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источники № 0044, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009,  № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.
3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ: согласно план-графика контроля.
29.12.2025


