Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***ЦЕХ №1*** |  |  |  |  |  |
| *Линия РАПИДО по производству вафель* |  |  |  |  |  |
| *Приготовление теста и выпечка вафельных листов* |  |  |  |  |  |
| 409-47(409-48А; 409-49А). Пекарь | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия фактора. | постоянно;  до 10.01.2018 |  |  |
| *Приготовление начинки, формование пластов* |  |  |  |  |  |
| 409-50(409-51А; 409-52А). Составитель смеси | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Приготовление эмульсии* |  |  |  |  |  |
| 409-71. Рецептурщик 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-72. Рецептурщик 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Замес теста в тестомесильной машине* |  |  |  |  |  |
| 409-73. Машинист тестомесильных машин | Вибрация(общ): Установить оборудование на виброизолирующие опоры. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации | до10.01.2018;  постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Транспортировка-упаковка продукции в Бисквитном отделении* |  |  |  |  |  |
| 409-91. Транспортировщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| *ВОР1138 Линия по производству вафель в вафельном отделении* |  |  |  |  |  |
| *Приготовление теста и выпечка вафельных листов* |  |  |  |  |  |
| 409-92(409-93А; 409-94А; 409-95А; 409-96А; 409-97А; 409-98А; 409-99А). Пекарь | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия фактора. Снижение уровня воздействия фактора | постоянно;  до 10.01.2018 |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Приготовление начинки. Формование пластов* |  |  |  |  |  |
| 409-101(409-102А; 409-103А; 409-104А). Составитель смеси | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Участок по производству зефира* |  |  |  |  |  |
| *Выработка корпуса зефира на 2-х зефироотсадочных машинах* |  |  |  |  |  |
| 409-150(409-151А; 409-152А; 409-153А). Транспортировщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-158. Сушильщик | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно |  |  |
| *Склейка, укладка, взвешивание и упаковка зефира (с 2-х машин коррекс 1/250 на ВН-08)* |  |  |  |  |  |
| 409-159. Транспортировщик | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-160(409-161А; 409-162А; 409-163А; 409-164А; 409-165А; 409-166А; 409-167А; 409-168А; 409-169А; 409-170А). Укладчик-упаковщик | Усовершенствовать систему аспирации (опудривания зефира) | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-171(409-172А; 409-173А). Транспортировщик (пустые доски) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Получение и транспортировка сырья в Вафельном и Бисквитном отделениях* |  |  |  |  |  |
| 409-185. Транспортировщик | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Рабочие повременщики* |  |  |  |  |  |
| 409-200(409-201А; 409-202А). Машинист размольного оборудования (вафельное и бисквитное отделение) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-203. Машинист шоколадно-отделочных машин | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-205. Кочегар технологических печей | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно |  |  |
| 409-231(409-232А; 409-233А). Транспортировщик | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-242. Машинист размольного оборудования (зефирное отделение) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-244. Машинист размольного оборудования (размол брака в бисквитном отделении) | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Сдача готовой продукции на склад* |  |  |  |  |  |
| 409-249(409-250А; 409-251А). Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Дробление и размол ореха и подсолнечника* |  |  |  |  |  |
| 409-252. Машинист дробильных установок | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Вибрация(общ): Установить оборудование на виброизолирующие опоры. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации | до 10.01.2018 |  |  |
| *Обжарка ореха и подсолнечника* |  |  |  |  |  |
| 409-254. Обжарщик пищевых продуктов | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Просев ореха* |  |  |  |  |  |
| 409-255. Подготовитель пищевого сырья и материалов | Вибрация(общ): Установить оборудование на виброизолирующие опоры. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации | 10.01.2018;  постоянно |  |  |
| ***ЦЕХ №2*** |  |  |  |  |  |
| *Линия №4 по производству карамели с переслоенными начинками* |  |  |  |  |  |
| *Обработка карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-259(409-260А; 409-261А). Карамельщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Формование карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-262(409-263А). Карамельщик 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-264(409-265А; 409-266А). Карамельщик 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Завертка карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-267(409-268А; 409-269А; 409-270А; 409-271А; 409-272А; 409-273А; 409-274А). Машинист расфасовочно-упаковочных машин | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Упаковка карамели в гофрокороба* |  |  |  |  |  |
| 409-277(409-278А). Транспортировщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Приготовление начинок* |  |  |  |  |  |
| 409-285(409-286А). Составитель смеси | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему аспирации | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-287(409-288А). Транспортировщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему аспирации | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| *Участок №2 по производству карамели с начинками, шаг 38мм* |  |  |  |  |  |
| *Обработка карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-289. Карамельщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Формование карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-290. Карамельщик 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-291(409-292А). Карамельщик 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Глазирование карамели в потоке - глазировочная машина 620мм* |  |  |  |  |  |
| 409-293. Глазировщик 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-294. Глазировщик 3 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-295(409-296А; 409-297А). Глазировщик 2 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-298. Транспортировщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Завертка и упаковка глазированной карамели в потоке* |  |  |  |  |  |
| 409-299(409-300А; 409-301А; 409-302А). Машинист расфасовочно-упаковочных машин | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-310. Транспортировщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Съем карамели в лотки* |  |  |  |  |  |
| 409-311(409-312А; 409-313А). Укладчик-упаковщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-314. Транспортировщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Обсыпка открытой карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-315. Дражировщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Участок №3 по производству карамели с начинками* |  |  |  |  |  |
| *Обработка карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-320(409-321А). Карамельщик | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Формование карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-322(409-323А). Карамельщик 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-324(409-325А; 409-326А). Карамельщик 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Завертка карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-327(409-328А; 409-329А; 409-330А; 409-331А; 409-332А; 409-333А; 409-334А). Машинист расфасовочно-упаковочных машин | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Упаковка карамели в гофрокороба* |  |  |  |  |  |
| 409-339(409-340А). Транспортировщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Приготовление карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-350(409-351А). Составитель смеси | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума | постоянно |  |  |
| *Розничный участок цеха №2* |  |  |  |  |  |
| *Выработка розничных сортов конфет Ассорти* |  |  |  |  |  |
| 409-352. Конфетчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Участок ЦФ-1 по производству конфет методом отлива в крахмале* |  |  |  |  |  |
| *Приготовление конфетных масс* |  |  |  |  |  |
| 409-361(409-362А). Варщик сиропов, соков, экстрактов и пищевого сырья | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Отливка корпусов конфет* |  |  |  |  |  |
| 409-365(409-366А). Конфетчик 4 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума | постоянно |  |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-367(409-368А; 409-369А; 409-370А; 409-371А). Конфетчик 2 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума. | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему аспирации | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| *Рабочие повременщики* |  |  |  |  |  |
| 409-428(409-429А; 409-430А). Подготовитель пищевого сырья и материалов | Шум: Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-446(409-447А). Варщик пищевого сырья и продуктов (возвратные отходы) | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия фактора. Снижение уровня воздействия фактора | постоянно |  |  |
| 409-448(409-449А; 409-450А; 409-451А). Варщик пищевого сырья и продуктов | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение времени воздействия фактора. | постоянно |  |  |
| *Сдача готовой продукции на склад* |  |  |  |  |  |
| 409-458. Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| ***Парокотельный цех*** |  |  |  |  |  |
| 409-460. Электрогазосварщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | УФ-излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня воздействия вредного фактора | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | постоянно |  |  |
| ***ЦЕХ №3*** |  |  |  |  |  |
| *Участок по производству драже* |  |  |  |  |  |
| *Выработка грильяжных корпусов для драже на монпасейных вальцах* |  |  |  |  |  |
| 409-508. Карамельщик 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-509. Варщик пищевого сырья и продуктов | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-510. Укладчик-упаковщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-511(409-512А). Карамельщик 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Выработка шоколадных и сахарных сортов драже* |  |  |  |  |  |
| 409-513(409-514А; 409-515А; 409-516А; 409-517А). Дражировщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-520(409-521А). Транспортировщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| *Участок №2 по производству резаной карамели* |  |  |  |  |  |
| *Приготовление карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-527(409-528А). Варщик пищевого сырья и продуктов | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Обработка карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-529. Карамельщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Перетяжка карамельной массы* |  |  |  |  |  |
| 409-530(409-531А). Карамельщик 5 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-532. Карамельщик 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Формование карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-533. Карамельщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума |  |  |  |
| *Съем карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-534(409-535А). Карамельщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Приготовление начинки* |  |  |  |  |  |
| 409-536. Составитель смеси | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Завертка неглазированной карамели* |  |  |  |  |  |
| 409-537(409-538А; 409-539А; 409-540А; 409-541А). Машинист расфасовочно-упаковочных машин | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-542. Транспортировщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-543. Сортировщик в производстве пищевой продукции | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Выработка корпусов конфет с комбинированными корпусами* |  |  |  |  |  |
| 409-553. Варщик пищевого сырья и продуктов 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-554. Варщик пищевого сырья и продуктов 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-555. Конфетчик 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-556(409-557А). Конфетчик 2 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-558. Конфетчик 4 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Линия по производству комбинированных конфет (Антон Олерт)* |  |  |  |  |  |
| 409-616(409-617А; 409-618А). Транспортировщик - МЛ 3 разряда | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Линия по производству вафель и тортов "ХААС-88"* |  |  |  |  |  |
| 409-620. Оператор (приготовление начинки) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-621.Пекарь | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| 409-622Кочегар технологических печей | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
| *Рабочие повременщики* |  |  |  |  |  |
| 409-635. Варщик сиропов, соков, экстрактов | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-636. Варщик пищевого сырья и продуктов | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-637. Машинист размольного оборудования | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| 409-653(409-654А; 409-655А). Транспортировщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| ***Складское хозяйство*** |  |  |  |  |  |
| *Склад сырья №1* |  |  |  |  |  |
| 409-815(409-816А; 409-817А; 409-818А; 409-819А; 409-820А; 409-821А; 409-822А; 409-823А; 409-824А). Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| *Склад сырья №2* |  |  |  |  |  |
| 409-827(409-828А; 409-829А; 409-830А; 409-831А). Грузчик (ВПП) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
| ***Ремонтно-строительный участок*** |  |  |  |  |  |
| 409-877. Маляр | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение контакта с вредными веществами | постоянно |  |  |
| ***Ремонтно-механический участок*** |  |  |  |  |  |
| 409-886(409-887А). Электрогазосварщик | УФ-излучение: организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня воздействия вредного фактора | постоянно |  |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно |  |  |
|  | Усовершенствовать систему вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | до 10.01.2018 |  |  |
| ***Транспортный цех*** |  |  |  |  |  |
| 409-914(409-915А). Водитель автомобиля (ГАЗ 2705) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-916. Водитель автомобиля (КамАЗ 53212 1992 (1997) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-917. Водитель автомобиля (ЗИЛ 433360) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-918. Водитель автомобиля (КамАЗ-5320) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-919. Водитель автомобиля (Ниссан) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-920. Водитель автомобиля (Тойота Камри) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-921. Водитель автомобиля (КамАЗ-532120) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-922. Водитель автомобиля (МАЗ-53366-21) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-923. Водитель автомобиля (КАВЗ-397620) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-924. Водитель автомобиля (САЗ-3502) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-930. Водитель автомобиля (КамАЗ 53212 1993) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-931(409-932А). Водитель автомобиля (ГАЗ-3302 2001) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-933(409-934А). Водитель автомобиля (ГАЗ 3307) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-935. Водитель автомобиля (ГАЗ-3302 2000) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-936. Водитель автомобиля (ЗИЛ-ММЗ 554) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |
| 409-937. Водитель автомобиля (ЗИЛ 441510) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно |  |  |

Дата составления: